|  |  |
| --- | --- |
| 文章标题 | 【产品】拥有短时间承受高温焊接（<160℃）的能力，一款采用门廊式的结构用以增强引线强度的单级半导体制冷片 |
| 文章类型 | 新产品 |
| 摘要 | 美国II-VI Marlow（贰陆马洛）公司推出了一款型号为RC24-3-01/RC24-3-01L/RC24-3-01S/RC24-3-01LS的单级半导体制冷片，采用耐高温材料制造，提供面向多模块应用的搭接选项。 |
| 厂牌 | II-VI Marlow（贰陆马洛） |
| 器件名称 | 制冷片，单级半导体制冷片，Single-Stage Thermoelectric Module |
| 型号 | RC24-3-01，RC24-3-01L，RC24-3-01S，RC24-3-01LS |
| 市场/应用 | 见文章内容 |
| 关键词 | 热端温度，最大功率，最大电流，最大电压，交流电阻，模块高度 |
| 作者姓名 | 刘晨（翻译） |
| 笔名 | 泊棠 |
| 参考链接 | https://cdn2.hubspot.net/hubfs/547732/Data\_Sheets/RC24-3.pdf |

美国II-VI Marlow（贰陆马洛）公司推出了一款型号为RC24-3-01/RC24-3-01L/RC24-3-01S/RC24-3-01LS的单级半导体制冷片，利用半导体的热电效应，当直流电通过两种不同半导体材料串联成的电偶时，冷端和热端分别吸收和释放热量，成为温度循环应用的理想选择。降温速度快并且容易控制，无噪音和污染，体积小，解决了许多特殊场合下的制冷问题，并能实现对温度的精确控制。

RC24-3是一款高度为3.61（mm）的单级半导体制冷片，底部陶瓷尺寸为44.7 X 40.01（mm），顶部陶瓷尺寸为40.01 X 40.01（mm），示意图如图1所示。

图1：RC24-3示意图

该产品的电气规格如表1所示，在热端温度Th=27℃时，Qmax可达49.58W，最大电流为2.9A，最大电压为26.76V，交流电阻为8.06欧；在热端温度Th=50℃时，Qmax可达54.88W，最大电流为2.8A，最大电压为29.8V。

表1：RC24-3电器规格表

RC24-3的主要特点：

• 稳定的可靠性

• 采用耐高温材料制造

• 拥有短时间承受高温焊接（<160℃）的能力

• 元器件表面覆盖优质镍扩散阻隔层

• 高强度可应对恶劣环境

• 门廊式的结构用以增强引线强度

• RTV密封选项

• 提供面向多模块应用的搭接选项

RC24-3的典型应用：

恒温显影槽

冷冻治疗器

小型红酒储藏柜