|  |  |
| --- | --- |
| 文章标题 | 可承受350A峰值浪涌电流，一款1000V耐压的桥式整流二极管 |
| 市场/应用 | 变频器，交通设备，通讯设备 |
| 关键词 | 最大反向电压, 正向峰值浪涌电流, 最大反向电流, 结温, 最大正向导通压降 |
| 摘要 | 新电元（ShinDengen）公司一直致力于功率电子领域，近日推出了一款桥式整流二极管——D25XB100，性能稳定可靠，体积小巧同时适合大规模批量生产，是中大功率电源类应用的理想选择。广泛使用于变频器，交通设备，通讯设备等应用。 |

新电元（ShinDengen）公司一直致力于功率电子领域，近日推出了一款桥式整流二极管——D25XB100，最大反向电压VRRM为1000V，能够很好地满足设计电路抗电压尖峰的要求。平均正向整流电流IF为25A，可承受350A的正向峰值浪涌电流，可避免器件被来自电力线或系统内部的浪涌冲击损坏，有效的保证了系统的安全性和可靠性。性能稳定可靠，体积小巧同时适合大规模批量生产，是中大功率电源类应用的理想选择。广泛使用于变频器，交通设备，通讯设备等应用。

采用SMD（Surface Mounted Devices）表面贴装，以Sn为主要材料，大多采用内箱直径为180mm的Tape & Reel带卷式封装。该桥式整流二极管的存储温度范围Tstg为-55至+150℃，操作结温为150℃。具体封装形态为5S，外部尺寸为37.5mm（W）X30.0mm（H）X4.6mm（D），适用于小型嵌入式电器设计。

图1 D25XB100的封装示意图

D25XB100在If = 12.5A时，其最大正向导通压降为1.05V，反向电流最大为10uA（VR=VRRM），在降低设计电路功耗同时，有效的保证了系统的安全性和可靠性。

图2 D25XB100的正向电压特性曲线

D25XB100的主要特点：

• 最大反向电压VRRM为1000V，平均正向整流电流为25A

• 当If = 12.5A时, 最大正向导通压降为1.05V

• 正向峰值浪涌电流为350A

• VR=VRRM时，最大反向电流为10uA

• 存储温度范围Tstg为-55至+150℃，操作结温为150℃

• 采用5S封装, 尺寸大小为37.5mm（W）X30.0mm（H）X4.6mm（D）

D25XB100的典型应用：

• 变频器

• 交通设备

• 通讯设备